
## Автомобиль для перевозки сменных кузовов



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Колёсная формула** | **4х2** |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-5325-0001001-G5** |
| **Снаряженная масса автомобиля, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **7570**  **4550**  **3020** |
| **Технически допустимая масса перевозимого груза, кг** | **10000** |
| **Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **17645**  **6385**  **11260** |
| **Габаритные размеры, мм:**  **Длина**  **Ширина**  **Высота** | **9430**  **2550**  **3020** |
| **Стандарт сменного кузова** | **DIN EN 284 (С745)** |
| **Двигатель (EURO-5)** | **Cummins ISB6.7E5250** |
| **Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)** | **178 (242)** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |