
## Автомобиль для перевозки сменных кузовов



(сменный кузов с КМУ (КМУ назад))

Размеры для автомобиля снаряженной массы: - с шинами 315/80R22,5

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Колёсная формула** | **6х4** |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-65207-1002-87(S5)** |
| **Снаряженная масса автомобиля, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **10180**  **5070**  **5110** |
| **Технически допустимая масса перевозимого груза, кг** | **13600** |
| **Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **23854**  **7000**  **16854** |
| **Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг** | **18000** |
| **Технически допустимая полная масса автопоезда, кг** | **41854** |
| **Габаритные размеры, мм:**  **Длина**  **Ширина**  **Высота** | **10430**  **2550**  **3120** |
| **Стандарт сменного кузова** | **DIN EN 284 (С745, С782)** |
| **Двигатель (EURO-5)** | **Mercedes-Benz OM 457LA, V/3** |
| **Максимальная мощность двигателя, кВт (л. с.)** | **295 (401)** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |