
## Автомобиль-контейнеровоз 659011-0010000-24



**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Колёсная формула** | **6х4** |
| **Базовое шасси** | **КАМАЗ-65115-0003094-50 (6х4)** |
| **Снаряженная масса автомобиля, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **9310**  **4440**  **4870** |
| **Технически допустимая масса перевозимого груза, кг** | **15000** |
| **Технически допустимая полная масса крана-манипулятора автомобильного, кг**  **- на переднюю ось, кг**  **- на заднюю тележку, кг** | **24385**  **5555**  **18830** |
| **Технически допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг** | **14800** |
| **Технически допустимая полная масса автопоезда, кг** | **39185** |
| **Габаритные размеры, мм:**  **Длина**  **Ширина**  **Высота** | **9534**  **2550**  **2910** |
| **Стандарт сменного кузова** | **DIN EN 284 (С745)** |
| **Двигатель (EURO-5)** | **Камаз 740.705-300** |
| **Максимальная мощность двигателя, кВт** | **221** |
| **Максимальная скорость, км/ч** | **80** |